{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["废气小时值","废气日均值","废水日均值"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废气小时值","index":0,"n_rows":695,"n_cols":7,"rows_kept":695,"flags":["formulas_cached_only"]}
["监测排口","时间","监测项目","界限","均值","均值（折算）","原因说明"]
["炼铁南1#烧结机低硫段","2022-01-07 09","二氧化硫(mg/m3)","180","228.550","228.550","仪表比对"]
["炼铁南4#炉槽下除尘","2022-01-06 15","颗粒物(mg/m3)","10","20.190","20.200","仪表比对"]
["炼铁南4#炉槽下除尘","2022-01-21 11","颗粒物(mg/m3)","10","10.810","10.810","仪表比对"]
["炼铁南2#炉顶吸除尘","2022-01-22 14","颗粒物(mg/m3)","15","18.506","18.509","大雨对在线监测设备干扰 "]
["炼铁南4#炉炉前除尘东","2022-01-22 14","颗粒物(mg/m3)","15","15.187","15.187"," 仪表比对"]
["炼铁南3#烧结机排口","2022-01-28 02","二氧化硫(mg/m3)","180","192.120","282.980","原燃料变化生产波动"]
["炼铁南3#烧结机排口","2022-01-06 10","氮氧化物(mg/m3)","300","54.360","552.180"," 仪表比对"]
["炼铁南3#烧结机排口","2022-01-20 09","氮氧化物(mg/m3)","300","46.730","471.220"," 仪表比对"]
["炼铁南1#烧结机混合烟道","2022-01-05 15","颗粒物(mg/m3)","40","40.710","40.710","原燃料变化生产波动"]
["炼铁南1#烧结机混合烟道","2022-01-06 22","颗粒物(mg/m3)","40","47.050","47.050","原燃料变化生产波动"]
["炼铁南1#烧结机混合烟道","2022-01-06 23","颗粒物(mg/m3)","40","40.040","40.040","原燃料变化生产波动"]
["炼铁南1#烧结机混合烟道","2022-01-07 00","颗粒物(mg/m3)","40","41.600","41.600","原燃料变化生产波动"]
["炼铁南1#烧结机混合烟道","2022-01-06 22","二氧化硫(mg/m3)","180","361.960","361.960","原燃料变化生产波动"]
["炼铁南1#烧结机混合烟道","2022-01-06 23","二氧化硫(mg/m3)","180","412.230","412.230","原燃料变化生产波动"]
["炼铁南1#烧结机混合烟道","2022-01-07 00","二氧化硫(mg/m3)","180","361.520","361.520","原燃料变化生产波动"]
["炼铁南1#烧结机混合烟道","2022-01-14 11","二氧化硫(mg/m3)","180","202.930","202.930"," 仪表比对"]
["炼铁南1#烧结机混合烟道","2022-01-21 11","二氧化硫(mg/m3)","180","205.620","205.620"," 仪表比对"]
["炼铁南1#烧结机混合烟道","2022-01-28 11","二氧化硫(mg/m3)","180","381.350","381.350"," 仪表比对"]
["炼铁南2#烧结机排口","2022-01-06 18","二氧化硫(mg/m3)","180","232.360","286.690","检修停机"]
["热电北13#炉排口","2022-01-06 09","颗粒物(mg/m3)","5","6.657","8.658"," 72小时调试 "]
["热电北13#炉排口","2022-01-07 09","颗粒物(mg/m3)","5","6.864","7.279"," 72小时调试 "]
["热电北13#炉排口","2022-01-08 09","颗粒物(mg/m3)","5","6.333","6.866"," 72小时调试 "]
["热电北13#炉排口","2022-01-09 10","颗粒物(mg/m3)","5","7.545","7.972"," 72小时调试 "]
["热电北13#炉排口","2022-01-10 09","颗粒物(mg/m3)","5","4.660","5.030"," 煤气品质影响"]
["热电北13#炉排口","2022-01-10 11","颗粒物(mg/m3)","5","2.150","33.720"," 煤气品质影响"]
["热电北13#炉排口","2022-01-10 15","颗粒物(mg/m3)","5","4.706","5.312"," 煤气品质影响"]
["热电北13#炉排口","2022-01-11 01","颗粒物(mg/m3)","5","4.782","5.209"," 仪表气源压力不稳 "]
["热电北13#炉排口","2022-01-11 02","颗粒物(mg/m3)","5","4.663","5.078"," 仪表气源压力不稳 "]
["热电北13#炉排口","2022-01-11 06","颗粒物(mg/m3)","5","4.819","5.242"," 仪表气源压力不稳 "]
["热电北13#炉排口","2022-01-11 08","颗粒物(mg/m3)","5","4.631","5.088"," 仪表气源压力不稳 "]
["热电北13#炉排口","2022-01-11 12","颗粒物(mg/m3)","5","7.101","7.665"," 仪表气源压力不稳 "]
["热电北13#炉排口","2022-01-11 13","颗粒物(mg/m3)","5","6.605","7.198"," 仪表气源压力不稳 "]
["热电北13#炉排口","2022-01-11 16","颗粒物(mg/m3)","5","5.725","6.311"," 仪表气源压力不稳 "]
["热电北13#炉排口","2022-01-15 09","颗粒物(mg/m3)","5","2.430","139.478"," 煤气品质影响"]
["热电北13#炉排口","2022-01-16 20","颗粒物(mg/m3)","5","10.558","11.401"," 煤气品质影响"]
["热电北13#炉排口","2022-01-16 21","颗粒物(mg/m3)","5","5.867","6.304"," 煤气品质影响"]
["热电北13#炉排口","2022-01-17 04","颗粒物(mg/m3)","5","5.563","5.846"," 煤气品质影响"]
["热电北13#炉排口","2022-01-17 09","颗粒物(mg/m3)","5","4.906","5.221"," 煤气品质影响"]
["热电北13#炉排口","2022-01-17 11","颗粒物(mg/m3)","5","8.341","9.059"," 煤气品质影响"]
["热电北13#炉排口","2022-01-21 17","颗粒物(mg/m3)","5","8.784","9.221","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-21 18","颗粒物(mg/m3)","5","10.243","10.830","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-21 19","颗粒物(mg/m3)","5","10.121","10.994","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-21 20","颗粒物(mg/m3)","5","10.416","11.296","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-21 21","颗粒物(mg/m3)","5","9.876","10.651","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-21 22","颗粒物(mg/m3)","5","10.395","10.739","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-21 23","颗粒物(mg/m3)","5","9.791","10.139","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-22 00","颗粒物(mg/m3)","5","9.326","9.655","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-22 01","颗粒物(mg/m3)","5","9.408","9.680","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-22 02","颗粒物(mg/m3)","5","10.705","11.044","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-22 03","颗粒物(mg/m3)","5","10.236","10.513","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-22 04","颗粒物(mg/m3)","5","10.350","10.767","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-22 05","颗粒物(mg/m3)","5","9.864","10.402","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-22 06","颗粒物(mg/m3)","5","9.381","9.791","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-22 07","颗粒物(mg/m3)","5","8.874","9.421","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-22 08","颗粒物(mg/m3)","5","9.429","9.833","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-22 09","颗粒物(mg/m3)","5","9.532","10.018","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-22 10","颗粒物(mg/m3)","5","11.231","12.412","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-22 11","颗粒物(mg/m3)","5","12.325","13.304","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-22 12","颗粒物(mg/m3)","5","12.050","12.728","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-22 13","颗粒物(mg/m3)","5","11.676","12.791","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-22 14","颗粒物(mg/m3)","5","10.850","11.574","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-22 15","颗粒物(mg/m3)","5","9.979","10.378","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-22 16","颗粒物(mg/m3)","5","9.443","9.707","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-22 17","颗粒物(mg/m3)","5","8.665","8.883","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-22 18","颗粒物(mg/m3)","5","8.498","8.586","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-22 19","颗粒物(mg/m3)","5","8.342","8.344","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-22 20","颗粒物(mg/m3)","5","8.484","8.430","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-22 21","颗粒物(mg/m3)","5","8.916","8.900","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-22 22","颗粒物(mg/m3)","5","8.376","8.330","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-22 23","颗粒物(mg/m3)","5","8.206","8.188","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-23 00","颗粒物(mg/m3)","5","8.819","8.928","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-23 01","颗粒物(mg/m3)","5","8.979","9.167","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-23 02","颗粒物(mg/m3)","5","8.534","8.705","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-23 03","颗粒物(mg/m3)","5","8.213","8.369","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-23 04","颗粒物(mg/m3)","5","8.642","8.873","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-23 05","颗粒物(mg/m3)","5","9.099","9.396","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-23 06","颗粒物(mg/m3)","5","9.276","9.420","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-23 07","颗粒物(mg/m3)","5","8.884","9.229","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-23 08","颗粒物(mg/m3)","5","8.951","9.147","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-23 09","颗粒物(mg/m3)","5","8.487","8.703","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-23 10","颗粒物(mg/m3)","5","8.774","8.851","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-23 11","颗粒物(mg/m3)","5","8.516","8.549","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-23 12","颗粒物(mg/m3)","5","8.642","8.724","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-23 13","颗粒物(mg/m3)","5","8.345","8.526","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-23 14","颗粒物(mg/m3)","5","8.432","8.568","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-23 15","颗粒物(mg/m3)","5","8.704","8.836","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-23 16","颗粒物(mg/m3)","5","8.311","8.516","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-23 17","颗粒物(mg/m3)","5","8.160","8.354","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-23 18","颗粒物(mg/m3)","5","8.596","8.837","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-23 19","颗粒物(mg/m3)","5","8.345","8.486","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-23 20","颗粒物(mg/m3)","5","8.553","8.664","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-23 21","颗粒物(mg/m3)","5","8.628","8.877","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-23 22","颗粒物(mg/m3)","5","8.027","8.320","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-23 23","颗粒物(mg/m3)","5","8.420","8.863","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-24 00","颗粒物(mg/m3)","5","8.028","8.459","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-24 01","颗粒物(mg/m3)","5","8.282","8.742","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-24 02","颗粒物(mg/m3)","5","8.591","9.086","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-24 03","颗粒物(mg/m3)","5","8.942","9.485","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-24 04","颗粒物(mg/m3)","5","8.462","8.942","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-24 05","颗粒物(mg/m3)","5","8.565","8.876","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-24 06","颗粒物(mg/m3)","5","8.473","8.808","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-24 07","颗粒物(mg/m3)","5","8.273","8.596","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-24 08","颗粒物(mg/m3)","5","8.818","9.237","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-24 09","颗粒物(mg/m3)","5","8.083","8.407","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-24 10","颗粒物(mg/m3)","5","8.497","8.753","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-24 11","颗粒物(mg/m3)","5","8.818","9.076","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-24 12","颗粒物(mg/m3)","5","8.339","8.723","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-24 13","颗粒物(mg/m3)","5","8.171","8.454","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-24 14","颗粒物(mg/m3)","5","8.312","30.157","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-24 15","颗粒物(mg/m3)","5","8.357","8.765","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-24 16","颗粒物(mg/m3)","5","8.651","8.955","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-24 17","颗粒物(mg/m3)","5","8.788","9.112","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-24 18","颗粒物(mg/m3)","5","8.880","9.167","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-24 19","颗粒物(mg/m3)","5","8.647","9.074","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-24 20","颗粒物(mg/m3)","5","8.808","9.481","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-24 21","颗粒物(mg/m3)","5","8.407","9.051","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-24 22","颗粒物(mg/m3)","5","8.717","9.129","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-24 23","颗粒物(mg/m3)","5","8.569","9.012","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-25 00","颗粒物(mg/m3)","5","8.489","9.188","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-25 01","颗粒物(mg/m3)","5","8.107","8.853","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-25 02","颗粒物(mg/m3)","5","8.396","9.186","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-25 03","颗粒物(mg/m3)","5","8.475","9.091","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-25 04","颗粒物(mg/m3)","5","8.719","9.380","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-25 05","颗粒物(mg/m3)","5","8.415","9.050","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-25 06","颗粒物(mg/m3)","5","8.509","9.134","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-25 07","颗粒物(mg/m3)","5","8.733","9.302","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-25 08","颗粒物(mg/m3)","5","8.351","9.009","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-25 09","颗粒物(mg/m3)","5","8.303","8.836","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-25 10","颗粒物(mg/m3)","5","8.239","8.814","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-25 11","颗粒物(mg/m3)","5","8.201","8.672","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-25 12","颗粒物(mg/m3)","5","8.862","9.563","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-25 13","颗粒物(mg/m3)","5","8.507","9.179","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-25 14","颗粒物(mg/m3)","5","8.986","9.487","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-25 15","颗粒物(mg/m3)","5","8.887","9.370","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-25 16","颗粒物(mg/m3)","5","8.337","9.004","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-25 17","颗粒物(mg/m3)","5","8.807","9.165","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-25 18","颗粒物(mg/m3)","5","8.825","9.174","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-25 19","颗粒物(mg/m3)","5","9.050","9.472","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-25 20","颗粒物(mg/m3)","5","8.995","9.431","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-25 21","颗粒物(mg/m3)","5","8.731","9.148","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-25 22","颗粒物(mg/m3)","5","9.313","9.715","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-25 23","颗粒物(mg/m3)","5","9.201","9.667","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-26 00","颗粒物(mg/m3)","5","8.626","9.094","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-26 01","颗粒物(mg/m3)","5","8.659","9.226","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-26 02","颗粒物(mg/m3)","5","8.555","9.078","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-26 03","颗粒物(mg/m3)","5","8.742","9.330","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-26 04","颗粒物(mg/m3)","5","8.208","8.727","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-26 05","颗粒物(mg/m3)","5","8.364","8.894","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-26 06","颗粒物(mg/m3)","5","8.647","9.181","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-26 07","颗粒物(mg/m3)","5","8.839","9.545","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-26 08","颗粒物(mg/m3)","5","8.526","9.333","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-26 09","颗粒物(mg/m3)","5","9.110","9.682","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-26 10","颗粒物(mg/m3)","5","8.933","9.350","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-26 11","颗粒物(mg/m3)","5","8.735","8.883","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-26 12","颗粒物(mg/m3)","5","8.704","9.153","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-26 13","颗粒物(mg/m3)","5","8.256","8.717","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-26 14","颗粒物(mg/m3)","5","8.332","9.161","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-26 15","颗粒物(mg/m3)","5","8.645","9.055","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-26 16","颗粒物(mg/m3)","5","8.620","8.851","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-26 17","颗粒物(mg/m3)","5","8.720","9.151","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-26 18","颗粒物(mg/m3)","5","8.354","8.802","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-26 19","颗粒物(mg/m3)","5","8.488","8.857","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-26 20","颗粒物(mg/m3)","5","8.360","8.768","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-26 21","颗粒物(mg/m3)","5","8.449","8.926","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-26 22","颗粒物(mg/m3)","5","8.456","8.930","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-26 23","颗粒物(mg/m3)","5","8.070","8.551","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-27 00","颗粒物(mg/m3)","5","8.567","9.184","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-27 01","颗粒物(mg/m3)","5","8.618","9.175","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-27 02","颗粒物(mg/m3)","5","9.148","9.653","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-27 03","颗粒物(mg/m3)","5","8.451","8.781","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-27 04","颗粒物(mg/m3)","5","8.561","9.040","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-27 05","颗粒物(mg/m3)","5","8.425","8.818","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-27 06","颗粒物(mg/m3)","5","8.408","8.896","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-27 07","颗粒物(mg/m3)","5","8.337","8.900","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-27 08","颗粒物(mg/m3)","5","8.690","9.363","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-27 09","颗粒物(mg/m3)","5","8.351","9.060","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-27 10","颗粒物(mg/m3)","5","8.419","9.154","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-27 11","颗粒物(mg/m3)","5","8.283","8.912","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-27 12","颗粒物(mg/m3)","5","8.351","8.899","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-27 13","颗粒物(mg/m3)","5","8.473","9.030","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-27 14","颗粒物(mg/m3)","5","8.863","9.404","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-27 15","颗粒物(mg/m3)","5","8.627","9.182","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-27 16","颗粒物(mg/m3)","5","8.207","8.867","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-27 17","颗粒物(mg/m3)","5","8.404","9.018","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-27 18","颗粒物(mg/m3)","5","8.792","9.414","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-27 19","颗粒物(mg/m3)","5","9.252","9.833","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-27 20","颗粒物(mg/m3)","5","9.315","9.911","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-27 21","颗粒物(mg/m3)","5","8.931","9.499","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-27 22","颗粒物(mg/m3)","5","9.138","9.815","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-27 23","颗粒物(mg/m3)","5","8.782","9.469","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-28 00","颗粒物(mg/m3)","5","8.457","9.311","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-28 01","颗粒物(mg/m3)","5","8.829","9.483","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-28 02","颗粒物(mg/m3)","5","8.585","9.087","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-28 03","颗粒物(mg/m3)","5","8.736","9.384","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-28 04","颗粒物(mg/m3)","5","8.886","9.610","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-28 05","颗粒物(mg/m3)","5","8.664","9.298","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-28 06","颗粒物(mg/m3)","5","9.116","9.830","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-28 07","颗粒物(mg/m3)","5","8.597","9.569","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-28 08","颗粒物(mg/m3)","5","8.760","9.742","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-28 09","颗粒物(mg/m3)","5","8.703","9.047","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-28 10","颗粒物(mg/m3)","5","8.500","8.841","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-28 11","颗粒物(mg/m3)","5","9.016","9.420","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-28 12","颗粒物(mg/m3)","5","8.739","9.016","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-28 13","颗粒物(mg/m3)","5","8.817","9.696","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-28 14","颗粒物(mg/m3)","5","8.460","9.355","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-28 15","颗粒物(mg/m3)","5","8.420","8.688","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-28 16","颗粒物(mg/m3)","5","8.549","8.762","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-28 17","颗粒物(mg/m3)","5","6.616","6.858","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-28 18","颗粒物(mg/m3)","5","8.703","9.133","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-28 19","颗粒物(mg/m3)","5","8.897","9.463","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-28 20","颗粒物(mg/m3)","5","8.450","9.008","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-28 21","颗粒物(mg/m3)","5","8.844","9.451","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-28 22","颗粒物(mg/m3)","5","8.423","8.943","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-28 23","颗粒物(mg/m3)","5","8.678","9.209","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-29 00","颗粒物(mg/m3)","5","8.499","9.268","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-29 01","颗粒物(mg/m3)","5","8.402","9.100","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-29 02","颗粒物(mg/m3)","5","8.374","8.931","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-29 03","颗粒物(mg/m3)","5","8.560","9.067","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-29 04","颗粒物(mg/m3)","5","8.789","9.299","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-29 05","颗粒物(mg/m3)","5","8.639","9.021","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-29 06","颗粒物(mg/m3)","5","9.406","10.101","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-29 07","颗粒物(mg/m3)","5","8.961","9.608","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-29 08","颗粒物(mg/m3)","5","8.441","8.745","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-29 09","颗粒物(mg/m3)","5","8.567","8.866","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-29 10","颗粒物(mg/m3)","5","8.638","9.155","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-29 11","颗粒物(mg/m3)","5","8.762","9.263","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-29 12","颗粒物(mg/m3)","5","8.713","9.178","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-29 13","颗粒物(mg/m3)","5","8.426","8.854","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-29 14","颗粒物(mg/m3)","5","8.577","9.043","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-29 15","颗粒物(mg/m3)","5","9.159","9.630","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-29 16","颗粒物(mg/m3)","5","8.371","8.820","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-29 17","颗粒物(mg/m3)","5","8.518","8.992","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-29 18","颗粒物(mg/m3)","5","8.556","8.985","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-29 19","颗粒物(mg/m3)","5","8.501","9.061","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-29 20","颗粒物(mg/m3)","5","8.338","8.854","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-29 21","颗粒物(mg/m3)","5","8.148","8.543","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-29 22","颗粒物(mg/m3)","5","8.634","8.937","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-29 23","颗粒物(mg/m3)","5","8.552","8.867","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-30 00","颗粒物(mg/m3)","5","8.711","9.029","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-30 01","颗粒物(mg/m3)","5","8.692","8.940","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-30 02","颗粒物(mg/m3)","5","9.150","9.432","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-30 03","颗粒物(mg/m3)","5","8.372","9.033","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-30 04","颗粒物(mg/m3)","5","8.416","9.231","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-30 05","颗粒物(mg/m3)","5","8.806","9.294","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-30 06","颗粒物(mg/m3)","5","8.654","8.978","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-30 07","颗粒物(mg/m3)","5","9.037","9.279","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-30 08","颗粒物(mg/m3)","5","8.747","9.003","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-30 09","颗粒物(mg/m3)","5","9.128","9.409","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-30 10","颗粒物(mg/m3)","5","9.079","9.652","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-30 11","颗粒物(mg/m3)","5","9.395","9.984","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-30 12","颗粒物(mg/m3)","5","8.815","9.331","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-30 13","颗粒物(mg/m3)","5","8.621","9.203","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-30 14","颗粒物(mg/m3)","5","8.661","9.377","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-30 15","颗粒物(mg/m3)","5","9.050","9.567","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-30 16","颗粒物(mg/m3)","5","8.627","9.241","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-30 17","颗粒物(mg/m3)","5","8.945","9.581","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-30 18","颗粒物(mg/m3)","5","8.844","9.126","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-30 19","颗粒物(mg/m3)","5","8.365","8.714","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-30 20","颗粒物(mg/m3)","5","8.466","8.913","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-30 21","颗粒物(mg/m3)","5","8.889","9.427","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-30 22","颗粒物(mg/m3)","5","8.798","9.287","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-30 23","颗粒物(mg/m3)","5","8.317","8.824","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-31 00","颗粒物(mg/m3)","5","8.442","9.149","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-31 01","颗粒物(mg/m3)","5","8.878","9.798","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-31 02","颗粒物(mg/m3)","5","8.369","9.396","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-31 03","颗粒物(mg/m3)","5","8.829","9.715","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-31 04","颗粒物(mg/m3)","5","8.479","9.424","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-31 05","颗粒物(mg/m3)","5","8.668","9.294","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-31 06","颗粒物(mg/m3)","5","8.824","9.455","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-31 07","颗粒物(mg/m3)","5","8.730","9.491","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-31 08","颗粒物(mg/m3)","5","8.828","9.388","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-31 09","颗粒物(mg/m3)","5","9.986","10.206","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-31 10","颗粒物(mg/m3)","5","8.445","9.077","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-31 11","颗粒物(mg/m3)","5","8.484","9.213","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-31 12","颗粒物(mg/m3)","5","8.496","9.249","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-31 13","颗粒物(mg/m3)","5","8.778","9.232","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-31 14","颗粒物(mg/m3)","5","8.972","9.461","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-31 15","颗粒物(mg/m3)","5","9.106","9.642","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-31 16","颗粒物(mg/m3)","5","8.596","9.210","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-31 17","颗粒物(mg/m3)","5","8.603","9.462","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-31 18","颗粒物(mg/m3)","5","9.072","9.860","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-31 19","颗粒物(mg/m3)","5","8.525","9.258","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-31 20","颗粒物(mg/m3)","5","8.464","9.213","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-31 21","颗粒物(mg/m3)","5","8.462","9.178","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-31 22","颗粒物(mg/m3)","5","8.408","9.040","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-31 23","颗粒物(mg/m3)","5","8.604","9.323","二次更换新粉尘仪，调试期间人工监测"]
["热电北13#炉排口","2022-01-15 09","二氧化硫(mg/m3)","35","12.875","82.070"," 煤气品质影响"]
["热电北13#炉排口","2022-01-15 09","氮氧化物(mg/m3)","100","9.537","169.734"," 煤气品质影响"]
["炼焦南5#6#焦炉出焦除尘","2022-01-05 10","二氧化硫(mg/m3)","30","56.440","56.440","仪表标定 "]
["炼焦南5#6#焦炉出焦除尘","2022-01-26 10","二氧化硫(mg/m3)","30","33.590","33.600","仪表标定 "]
["炼焦北7#8#焦炉出焦除尘","2022-01-01 03","二氧化硫(mg/m3)","30","33.029","33.029"," 煤硫分高 "]
["炼焦北7#8#焦炉出焦除尘","2022-01-01 17","二氧化硫(mg/m3)","30","30.058","30.058","煤硫分高"]
["炼焦北7#8#焦炉出焦除尘","2022-01-05 01","二氧化硫(mg/m3)","30","31.009","31.009","煤硫分高"]
["炼焦北7#8#焦炉出焦除尘","2022-01-05 15","二氧化硫(mg/m3)","30","31.519","31.519","仪表标定"]
["炼焦北7#8#焦炉出焦除尘","2022-01-07 04","二氧化硫(mg/m3)","30","30.016","30.016","煤硫分高"]
["炼焦北7#8#焦炉出焦除尘","2022-01-08 20","二氧化硫(mg/m3)","30","34.188","34.188","煤硫分高"]
["炼焦北7#8#焦炉出焦除尘","2022-01-09 00","二氧化硫(mg/m3)","30","30.543","30.543","煤硫分高"]
["炼焦北7#8#焦炉出焦除尘","2022-01-09 12","二氧化硫(mg/m3)","30","30.246","30.246","煤硫分高"]
["炼焦北7#8#焦炉出焦除尘","2022-01-16 05","二氧化硫(mg/m3)","30","31.608","31.608","煤硫分高"]
["炼焦北7#8#焦炉出焦除尘","2022-01-16 06","二氧化硫(mg/m3)","30","31.655","31.655","煤硫分高"]
["炼焦北7#8#焦炉出焦除尘","2022-01-17 19","二氧化硫(mg/m3)","30","38.313","38.313","煤硫分高"]
["炼焦北7#8#焦炉出焦除尘","2022-01-18 15","二氧化硫(mg/m3)","30","35.367","35.367","仪表标定 "]
["炼焦北7#8#焦炉出焦除尘","2022-01-22 00","二氧化硫(mg/m3)","30","32.603","32.603","煤硫分高"]
["炼焦北7#8#焦炉出焦除尘","2022-01-22 21","二氧化硫(mg/m3)","30","32.779","32.779","煤硫分高"]
["炼焦北7#8#焦炉出焦除尘","2022-01-26 15","二氧化硫(mg/m3)","30","33.555","33.555","仪表标定 "]
["炼焦南1#焦炉排口","2022-01-08 10","颗粒物(mg/m3)","15","16.829","14.252"," 仪表调试 "]
["炼焦南1#焦炉排口","2022-01-09 11","颗粒物(mg/m3)","15","16.330","13.702"," 粉尘仪密封圈损坏 "]
["炼焦南1#焦炉排口","2022-01-09 12","颗粒物(mg/m3)","15","23.737","19.923"," 粉尘仪密封圈损坏 "]
["炼焦南1#焦炉排口","2022-01-09 13","颗粒物(mg/m3)","15","23.223","19.552"," 粉尘仪密封圈损坏 "]
["炼焦南1#焦炉排口","2022-01-09 14","颗粒物(mg/m3)","15","22.318","18.868"," 粉尘仪密封圈损坏 "]
["炼焦南1#焦炉排口","2022-01-09 15","颗粒物(mg/m3)","15","21.022","17.860"," 粉尘仪密封圈损坏 "]
["炼焦南1#焦炉排口","2022-01-09 16","颗粒物(mg/m3)","15","18.693","15.772"," 粉尘仪密封圈损坏 "]
["炼焦南1#焦炉排口","2022-01-09 17","颗粒物(mg/m3)","15","25.733","21.817"," 粉尘仪密封圈损坏 "]
["炼焦南1#焦炉排口","2022-01-09 18","颗粒物(mg/m3)","15","24.581","20.707"," 粉尘仪密封圈损坏 "]
["炼焦南1#焦炉排口","2022-01-09 19","颗粒物(mg/m3)","15","24.473","20.412"," 粉尘仪密封圈损坏 "]
["炼焦南1#焦炉排口","2022-01-09 20","颗粒物(mg/m3)","15","25.330","21.259"," 粉尘仪密封圈损坏 "]
["炼焦南1#焦炉排口","2022-01-09 21","颗粒物(mg/m3)","15","24.685","20.450"," 粉尘仪密封圈损坏 "]
["炼焦南1#焦炉排口","2022-01-09 22","颗粒物(mg/m3)","15","25.500","21.202"," 粉尘仪密封圈损坏 "]
["炼焦南1#焦炉排口","2022-01-09 23","颗粒物(mg/m3)","15","24.498","20.290"," 粉尘仪密封圈损坏 "]
["炼焦南1#焦炉排口","2022-01-10 00","颗粒物(mg/m3)","15","24.316","20.136"," 粉尘仪密封圈损坏 "]
["炼焦南1#焦炉排口","2022-01-10 01","颗粒物(mg/m3)","15","25.277","20.933"," 粉尘仪密封圈损坏 "]
["炼焦南1#焦炉排口","2022-01-10 02","颗粒物(mg/m3)","15","24.025","20.114"," 粉尘仪密封圈损坏 "]
["炼焦南1#焦炉排口","2022-01-10 03","颗粒物(mg/m3)","15","23.302","19.353"," 粉尘仪密封圈损坏 "]
["炼焦南1#焦炉排口","2022-01-10 04","颗粒物(mg/m3)","15","26.503","21.906"," 粉尘仪密封圈损坏 "]
["炼焦南1#焦炉排口","2022-01-10 05","颗粒物(mg/m3)","15","25.084","20.829"," 粉尘仪密封圈损坏 "]
["炼焦南1#焦炉排口","2022-01-10 06","颗粒物(mg/m3)","15","23.477","19.458"," 粉尘仪密封圈损坏 "]
["炼焦南1#焦炉排口","2022-01-10 07","颗粒物(mg/m3)","15","24.379","20.253"," 粉尘仪密封圈损坏 "]
["炼焦南1#焦炉排口","2022-01-10 08","颗粒物(mg/m3)","15","20.551","17.138"," 粉尘仪密封圈损坏 "]
["炼焦南1#焦炉排口","2022-01-12 01","颗粒物(mg/m3)","15","15.086","12.708","仪表调试 "]
["炼焦南1#焦炉排口","2022-01-18 09","颗粒物(mg/m3)","15","15.558","13.880","仪表标定"]
["炼焦南1#焦炉排口","2022-01-25 09","颗粒物(mg/m3)","15","17.566","14.625","仪表标定"]
["炼焦南1#焦炉排口","2022-01-07 06","二氧化硫(mg/m3)","30","30.200","25.225","脱硫脱硝原料仓辅线格式阀电机故障  "]
["炼焦南1#焦炉排口","2022-01-20 11","二氧化硫(mg/m3)","30","33.730","28.229","生产波动"]
["炼焦南2#焦炉排口","2022-01-08 12","颗粒物(mg/m3)","15","20.306","17.319","仪表标定"]
["炼焦南2#焦炉排口","2022-01-09 00","颗粒物(mg/m3)","15","15.278","12.965","仪表故障"]
["炼焦南2#焦炉排口","2022-01-09 10","颗粒物(mg/m3)","15","15.741","13.564","仪表故障"]
["炼焦南2#焦炉排口","2022-01-09 17","颗粒物(mg/m3)","15","15.691","13.391","仪表故障"]
["炼焦南2#焦炉排口","2022-01-09 18","颗粒物(mg/m3)","15","22.692","19.265","仪表故障"]
["炼焦南2#焦炉排口","2022-01-09 19","颗粒物(mg/m3)","15","18.994","16.022","仪表故障"]
["炼焦南2#焦炉排口","2022-01-10 00","颗粒物(mg/m3)","15","17.388","14.521","仪表光源故障 "]
["炼焦南2#焦炉排口","2022-01-10 09","颗粒物(mg/m3)","15","20.764","17.628","仪表光源故障 "]
["炼焦南2#焦炉排口","2022-01-10 10","颗粒物(mg/m3)","15","22.591","18.980","仪表光源故障 "]
["炼焦南2#焦炉排口","2022-01-10 12","颗粒物(mg/m3)","15","16.969","14.358","仪表光源故障 "]
["炼焦南2#焦炉排口","2022-01-12 17","颗粒物(mg/m3)","15","16.211","13.768","仪表光源故障 "]
["炼焦南2#焦炉排口","2022-01-12 18","颗粒物(mg/m3)","15","18.033","15.179","仪表光源故障 "]
["炼焦南2#焦炉排口","2022-01-12 19","颗粒物(mg/m3)","15","18.596","15.819","仪表光源故障 "]
["炼焦南2#焦炉排口","2022-01-12 20","颗粒物(mg/m3)","15","18.574","15.667","仪表光源故障 "]
["炼焦南2#焦炉排口","2022-01-12 21","颗粒物(mg/m3)","15","19.524","16.471","仪表光源故障 "]
["炼焦南2#焦炉排口","2022-01-12 22","颗粒物(mg/m3)","15","18.515","15.696","仪表光源故障 "]
["炼焦南2#焦炉排口","2022-01-12 23","颗粒物(mg/m3)","15","17.526","14.885","仪表光源故障 "]
["炼焦南2#焦炉排口","2022-01-13 05","颗粒物(mg/m3)","15","16.260","13.891"," 仪表软件缺陷 "]
["炼焦南2#焦炉排口","2022-01-13 06","颗粒物(mg/m3)","15","15.507","13.118"," 仪表软件缺陷 "]
["炼焦南2#焦炉排口","2022-01-13 10","颗粒物(mg/m3)","15","27.336","24.263"," 仪表软件缺陷 "]
["炼焦南2#焦炉排口","2022-01-13 11","颗粒物(mg/m3)","15","28.384","24.900"," 仪表软件缺陷 "]
["炼焦南2#焦炉排口","2022-01-13 12","颗粒物(mg/m3)","15","17.014","14.700"," 仪表软件缺陷 "]
["炼焦南2#焦炉排口","2022-01-18 09","颗粒物(mg/m3)","15","15.205","-25.233","仪表标定"]
["炼焦南2#焦炉排口","2022-01-25 09","颗粒物(mg/m3)","15","18.535","-358.843","仪表故障 "]
["炼焦南2#焦炉排口","2022-01-25 11","颗粒物(mg/m3)","15","17.101","14.549","仪表故障 "]
["炼焦南2#焦炉排口","2022-01-25 12","颗粒物(mg/m3)","15","28.223","24.199","仪表故障 "]
["炼焦南2#焦炉排口","2022-01-07 05","二氧化硫(mg/m3)","30","30.320","25.558","脱硫脱硝原料仓辅线格式阀电机故障  "]
["炼焦南2#焦炉排口","2022-01-20 11","二氧化硫(mg/m3)","30","31.416","26.474","生产波动"]
["炼焦南5#焦炉排口","2022-01-01 01","二氧化硫(mg/m3)","30","30.330","28.000","称重仓堵料 "]
["炼焦南5#焦炉排口","2022-01-14 15","二氧化硫(mg/m3)","30","42.170","42.690","3#干熄焦定修， 脱硫脱硝风机跳停 "]
["炼焦南5#焦炉排口","2022-01-14 15","氮氧化物(mg/m3)","150","170.730","166.880","3#干熄焦定修， 脱硫脱硝风机跳停"]
["炼焦南6#焦炉排口","2022-01-11 16","二氧化硫(mg/m3)","30","37.431","38.281","仪表检查"]
["炼焦南6#焦炉排口","2022-01-11 19","二氧化硫(mg/m3)","30","34.974","32.794"," 加热器调试期间，表面附着二氧化硫挥发 "]
["炼焦南6#焦炉排口","2022-01-12 03","二氧化硫(mg/m3)","30","30.748","29.894"," 加热器调试期间，表面附着二氧化硫挥发 "]
["炼焦南6#焦炉排口","2022-01-12 16","二氧化硫(mg/m3)","30","35.849","33.998"," 加热器调试期间，表面附着二氧化硫挥发 "]
["炼焦南6#焦炉排口","2022-01-12 23","二氧化硫(mg/m3)","30","32.447","30.004"," 加热器调试期间，表面附着二氧化硫挥发 "]
["炼焦南6#焦炉排口","2022-01-13 00","二氧化硫(mg/m3)","30","32.447","29.310"," 加热器调试期间，表面附着二氧化硫挥发 "]
["炼焦南6#焦炉排口","2022-01-13 02","二氧化硫(mg/m3)","30","31.106","28.912"," 加热器调试期间，表面附着二氧化硫挥发 "]
["炼焦南6#焦炉排口","2022-01-14 00","二氧化硫(mg/m3)","30","32.554","28.627","仪表取样管安装问题 "]
["炼焦南6#焦炉排口","2022-01-19 15","二氧化硫(mg/m3)","30","31.054","28.646"," 72小时调试 "]
["炼焦南6#焦炉排口","2022-01-19 18","二氧化硫(mg/m3)","30","35.898","32.335","生产波动"]
["炼焦南6#焦炉排口","2022-01-19 19","二氧化硫(mg/m3)","30","39.423","35.408","生产波动"]
["炼焦南6#焦炉排口","2022-01-22 15","二氧化硫(mg/m3)","30","33.414","30.920"," 脱硫脱硝系统停机进项安全阀更换 "]
["炼焦南6#焦炉排口","2022-01-18 12","氮氧化物(mg/m3)","150","158.017","98.280"," 72小时调试 "]
["炼焦北7#焦炉脱硫脱硝排口","2022-01-05 02","颗粒物(mg/m3)","15","16.130","16.060"," 管网气源压力波动导致"]
["炼焦北7#焦炉脱硫脱硝排口","2022-01-25 09","颗粒物(mg/m3)","15","15.400","15.400"," 下雨天，仪表沾水汽，干扰检测"]
["炼焦北8#焦炉脱硫脱硝排口","2022-01-18 04","颗粒物(mg/m3)","15","18.620","18.620"," 煤气品质影响"]
["炼焦北8#焦炉脱硫脱硝排口","2022-01-26 09","二氧化硫(mg/m3)","30","30.910","30.910"," 仪表标定"]
["炼焦南3#干熄焦环境除尘","2022-01-14 20","二氧化硫(mg/m3)","80","88.588","88.588","启停机"]
["炼焦南3#干熄焦环境除尘","2022-01-14 21","二氧化硫(mg/m3)","80","102.120","102.120","启停机"]
["炼焦南3#干熄焦放散气脱硫","2022-01-14 20","二氧化硫(mg/m3)","80","251.963","251.963","启停机"]
["炼焦南3#干熄焦放散气脱硫","2022-01-14 21","二氧化硫(mg/m3)","80","269.485","269.485","启停机"]
["炼焦南3#干熄焦放散气脱硫","2022-01-23 17","二氧化硫(mg/m3)","80","87.728","87.728","2#研磨器故障 "]
["炼焦北4#干熄焦放散气脱硫","2022-01-13 12","二氧化硫(mg/m3)","80","102.334","102.334"," 启停机"]
["炼焦南新1、2#焦炉排口","2022-01-04 09","二氧化硫(mg/m3)","30","32.449","32.449","新焦炉串漏影响 "]
["炼焦南新1、2#焦炉排口","2022-01-04 10","二氧化硫(mg/m3)","30","38.719","38.719","新焦炉串漏影响 "]
["炼焦南新1、2#焦炉排口","2022-01-09 13","二氧化硫(mg/m3)","30","31.398","31.398","脱硫脱硝卸灰阀下料不畅 "]
["炼焦南新1、2#焦炉排口","2022-01-11 13","二氧化硫(mg/m3)","30","30.006","30.006","生产波动"]
["炼焦南新1、2#焦炉排口","2022-01-13 18","二氧化硫(mg/m3)","30","114.398","130.658","生产波动"]
["炼焦南新1、2#焦炉排口","2022-01-13 19","二氧化硫(mg/m3)","30","40.475","40.475","生产波动"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2022-01-06 07","颗粒物(mg/m3)","40","3.565","42.818","检修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2022-01-14 11","颗粒物(mg/m3)","40","3.310","124.467","检修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2022-01-14 12","颗粒物(mg/m3)","40","3.025","128.470","检修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2022-01-14 13","颗粒物(mg/m3)","40","4.400","192.448","检修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2022-01-14 14","颗粒物(mg/m3)","40","2.626","111.329","检修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2022-01-14 15","颗粒物(mg/m3)","40","2.580","118.907","检修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2022-01-14 16","颗粒物(mg/m3)","40","2.558","122.672","检修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2022-01-14 17","颗粒物(mg/m3)","40","2.595","119.913","检修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2022-01-14 18","颗粒物(mg/m3)","40","3.007","61.901","检修停机"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2022-01-06 07","二氧化硫(mg/m3)","180","30.836","562.632","检修停机"]
["炼铁北A炉槽下除尘","2022-01-07 14","颗粒物(mg/m3)","10","12.660","12.660","仪表故障，更换调试"]
["炼铁北A炉槽下除尘","2022-01-07 15","颗粒物(mg/m3)","10","37.580","37.580","仪表故障，更换调试"]
["炼铁北B炉槽下除尘","2022-01-09 15","颗粒物(mg/m3)","10","66.657","66.657","仪表故障，更换调试"]
["炼铁北B炉槽下除尘","2022-01-09 17","颗粒物(mg/m3)","10","46.865","46.865","仪表故障，更换调试"]
["炼铁北B炉槽下除尘","2022-01-10 09","颗粒物(mg/m3)","10","25.034","25.034","仪表故障，更换调试"]
["炼铁北B炉槽下除尘","2022-01-10 10","颗粒物(mg/m3)","10","29.816","29.816","仪表故障，更换调试"]
["炼铁北B炉槽下除尘","2022-01-10 12","颗粒物(mg/m3)","10","10.744","10.744","仪表故障，更换调试"]
["炼铁南1#烧结脱硫排口","2022-01-27 10","二氧化硫(mg/m3)","180","55.240","195.050"," 仪表标定"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-21 18","颗粒物(mg/m3)","5","16.570","17.580","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-21 19","颗粒物(mg/m3)","5","14.950","15.900","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-21 20","颗粒物(mg/m3)","5","13.780","15.260","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-21 21","颗粒物(mg/m3)","5","13.610","15.910","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-21 22","颗粒物(mg/m3)","5","14.180","16.530","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-21 23","颗粒物(mg/m3)","5","13.970","15.890","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-22 00","颗粒物(mg/m3)","5","14.860","16.260","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-22 01","颗粒物(mg/m3)","5","14.530","15.440","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-22 02","颗粒物(mg/m3)","5","15.120","16.140","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-22 03","颗粒物(mg/m3)","5","15.970","17.630","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-22 04","颗粒物(mg/m3)","5","13.930","15.110","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-22 05","颗粒物(mg/m3)","5","13.680","14.860","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-22 06","颗粒物(mg/m3)","5","14.860","16.160","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-22 07","颗粒物(mg/m3)","5","13.120","14.170","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-22 08","颗粒物(mg/m3)","5","13.950","14.830","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-22 09","颗粒物(mg/m3)","5","13.470","14.380","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-22 10","颗粒物(mg/m3)","5","14.570","15.550","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-22 11","颗粒物(mg/m3)","5","12.570","13.490","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-22 12","颗粒物(mg/m3)","5","13.100","14.160","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-22 13","颗粒物(mg/m3)","5","12.420","13.210","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-22 14","颗粒物(mg/m3)","5","14.120","15.020","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-22 15","颗粒物(mg/m3)","5","14.350","15.280","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-22 16","颗粒物(mg/m3)","5","13.140","14.140","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-22 17","颗粒物(mg/m3)","5","13.750","15.080","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-22 18","颗粒物(mg/m3)","5","13.680","15.080","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-22 19","颗粒物(mg/m3)","5","13.060","14.490","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-22 20","颗粒物(mg/m3)","5","13.650","15.100","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-22 21","颗粒物(mg/m3)","5","12.030","13.110","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-22 22","颗粒物(mg/m3)","5","13.170","14.190","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-22 23","颗粒物(mg/m3)","5","13.410","14.510","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-23 00","颗粒物(mg/m3)","5","13.750","14.860","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-23 01","颗粒物(mg/m3)","5","12.750","13.770","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-23 02","颗粒物(mg/m3)","5","12.620","13.690","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-23 03","颗粒物(mg/m3)","5","12.840","13.920","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-23 04","颗粒物(mg/m3)","5","13.250","14.050","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-23 05","颗粒物(mg/m3)","5","12.050","12.700","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-23 06","颗粒物(mg/m3)","5","13.230","13.790","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-23 07","颗粒物(mg/m3)","5","11.860","12.440","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-23 08","颗粒物(mg/m3)","5","11.050","11.590","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-23 09","颗粒物(mg/m3)","5","13.620","14.430","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-23 10","颗粒物(mg/m3)","5","14.080","14.920","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-23 11","颗粒物(mg/m3)","5","11.150","11.840","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-23 12","颗粒物(mg/m3)","5","12.420","13.040","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-23 13","颗粒物(mg/m3)","5","12.880","13.570","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-23 14","颗粒物(mg/m3)","5","11.350","12.040","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-23 15","颗粒物(mg/m3)","5","12.790","13.880","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-23 16","颗粒物(mg/m3)","5","12.860","13.880","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-23 17","颗粒物(mg/m3)","5","12.630","13.570","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-23 18","颗粒物(mg/m3)","5","11.810","12.940","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-23 19","颗粒物(mg/m3)","5","11.350","12.850","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-23 20","颗粒物(mg/m3)","5","11.000","12.380","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-23 21","颗粒物(mg/m3)","5","10.830","12.290","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-23 22","颗粒物(mg/m3)","5","10.950","12.020","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-23 23","颗粒物(mg/m3)","5","11.420","12.350","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-24 00","颗粒物(mg/m3)","5","12.690","13.470","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-24 01","颗粒物(mg/m3)","5","12.750","13.740","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-24 02","颗粒物(mg/m3)","5","13.260","14.090","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-24 03","颗粒物(mg/m3)","5","12.940","13.730","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-24 04","颗粒物(mg/m3)","5","13.060","13.820","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-24 05","颗粒物(mg/m3)","5","13.540","14.320","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-24 06","颗粒物(mg/m3)","5","11.430","12.110","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-24 07","颗粒物(mg/m3)","5","11.820","12.460","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-24 08","颗粒物(mg/m3)","5","11.250","11.910","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-24 09","颗粒物(mg/m3)","5","11.140","11.780","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-24 10","颗粒物(mg/m3)","5","14.160","15.110","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-24 11","颗粒物(mg/m3)","5","13.600","13.870","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-24 12","颗粒物(mg/m3)","5","14.530","14.920","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-24 13","颗粒物(mg/m3)","5","16.050","16.270","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-24 14","颗粒物(mg/m3)","5","14.450","15.140","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-24 15","颗粒物(mg/m3)","5","14.450","15.170","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-24 16","颗粒物(mg/m3)","5","12.230","12.750","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-24 17","颗粒物(mg/m3)","5","15.420","15.920","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-24 18","颗粒物(mg/m3)","5","14.750","15.390","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-24 19","颗粒物(mg/m3)","5","14.760","16.080","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-24 20","颗粒物(mg/m3)","5","14.000","15.020","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-24 21","颗粒物(mg/m3)","5","15.580","16.270","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-24 22","颗粒物(mg/m3)","5","15.180","15.800","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-24 23","颗粒物(mg/m3)","5","15.860","16.970","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-25 00","颗粒物(mg/m3)","5","15.550","16.570","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-25 01","颗粒物(mg/m3)","5","14.250","14.890","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-25 02","颗粒物(mg/m3)","5","13.180","13.820","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-25 03","颗粒物(mg/m3)","5","15.670","16.490","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-25 04","颗粒物(mg/m3)","5","15.980","16.770","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-25 05","颗粒物(mg/m3)","5","14.240","14.990","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-25 06","颗粒物(mg/m3)","5","14.130","14.900","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-25 07","颗粒物(mg/m3)","5","15.950","16.770","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-25 08","颗粒物(mg/m3)","5","12.190","12.960","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-25 09","颗粒物(mg/m3)","5","12.050","12.900","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-25 10","颗粒物(mg/m3)","5","12.830","13.590","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-25 11","颗粒物(mg/m3)","5","13.810","14.620","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-25 12","颗粒物(mg/m3)","5","14.170","15.010","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-25 13","颗粒物(mg/m3)","5","14.070","14.860","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-25 14","颗粒物(mg/m3)","5","14.830","15.700","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-25 15","颗粒物(mg/m3)","5","14.430","15.370","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-25 16","颗粒物(mg/m3)","5","13.930","14.780","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-25 17","颗粒物(mg/m3)","5","13.490","14.220","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-25 18","颗粒物(mg/m3)","5","13.730","14.460","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-25 19","颗粒物(mg/m3)","5","13.720","14.410","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-25 20","颗粒物(mg/m3)","5","13.570","14.320","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-25 21","颗粒物(mg/m3)","5","13.580","14.030","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-25 22","颗粒物(mg/m3)","5","14.080","15.080","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-25 23","颗粒物(mg/m3)","5","13.730","14.460","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-26 00","颗粒物(mg/m3)","5","14.650","15.280","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-26 01","颗粒物(mg/m3)","5","15.030","15.870","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-26 02","颗粒物(mg/m3)","5","15.100","15.700","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-26 03","颗粒物(mg/m3)","5","12.640","13.110","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-26 04","颗粒物(mg/m3)","5","12.020","12.440","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-26 05","颗粒物(mg/m3)","5","12.300","12.760","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-26 06","颗粒物(mg/m3)","5","13.460","14.000","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-26 07","颗粒物(mg/m3)","5","13.120","13.660","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-26 08","颗粒物(mg/m3)","5","11.600","12.230","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-26 09","颗粒物(mg/m3)","5","12.490","13.410","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-26 10","颗粒物(mg/m3)","5","12.390","13.330","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-26 11","颗粒物(mg/m3)","5","12.320","13.350","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-26 12","颗粒物(mg/m3)","5","12.690","13.280","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-26 13","颗粒物(mg/m3)","5","13.050","13.770","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-26 14","颗粒物(mg/m3)","5","12.880","13.600","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-26 15","颗粒物(mg/m3)","5","12.180","12.950","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-26 16","颗粒物(mg/m3)","5","11.760","12.890","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-26 17","颗粒物(mg/m3)","5","11.300","11.910","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-26 18","颗粒物(mg/m3)","5","11.460","11.870","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-26 19","颗粒物(mg/m3)","5","11.080","11.580","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-26 20","颗粒物(mg/m3)","5","11.310","11.890","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-26 21","颗粒物(mg/m3)","5","11.490","12.150","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-26 22","颗粒物(mg/m3)","5","11.850","12.510","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-26 23","颗粒物(mg/m3)","5","12.070","12.720","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-27 00","颗粒物(mg/m3)","5","11.950","12.710","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-27 01","颗粒物(mg/m3)","5","11.960","12.830","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-27 02","颗粒物(mg/m3)","5","12.940","13.640","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-27 03","颗粒物(mg/m3)","5","13.530","14.400","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-27 04","颗粒物(mg/m3)","5","15.500","16.460","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-27 05","颗粒物(mg/m3)","5","16.040","16.760","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-27 06","颗粒物(mg/m3)","5","16.170","16.910","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-27 07","颗粒物(mg/m3)","5","17.040","17.850","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-27 08","颗粒物(mg/m3)","5","12.700","13.140","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-27 09","颗粒物(mg/m3)","5","14.650","15.070","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-27 10","颗粒物(mg/m3)","5","14.520","14.950","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-27 11","颗粒物(mg/m3)","5","16.630","17.190","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-27 12","颗粒物(mg/m3)","5","17.200","17.840","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-27 13","颗粒物(mg/m3)","5","17.840","18.490","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-27 14","颗粒物(mg/m3)","5","17.930","18.490","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-27 15","颗粒物(mg/m3)","5","18.900","19.500","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-27 16","颗粒物(mg/m3)","5","19.560","21.260","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-27 17","颗粒物(mg/m3)","5","18.160","20.160","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-27 18","颗粒物(mg/m3)","5","16.550","17.940","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-27 19","颗粒物(mg/m3)","5","15.590","16.840","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-27 20","颗粒物(mg/m3)","5","14.410","15.480","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-27 21","颗粒物(mg/m3)","5","15.720","16.930","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-27 22","颗粒物(mg/m3)","5","15.140","16.360","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-27 23","颗粒物(mg/m3)","5","15.010","16.050","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-28 00","颗粒物(mg/m3)","5","15.330","16.330","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-28 01","颗粒物(mg/m3)","5","15.630","16.440","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-28 02","颗粒物(mg/m3)","5","15.940","16.710","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-28 03","颗粒物(mg/m3)","5","16.580","17.590","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-28 04","颗粒物(mg/m3)","5","14.020","14.740","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-28 05","颗粒物(mg/m3)","5","13.870","14.660","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-28 06","颗粒物(mg/m3)","5","13.730","14.530","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-28 07","颗粒物(mg/m3)","5","13.420","14.150","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-28 08","颗粒物(mg/m3)","5","14.190","14.950","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-28 09","颗粒物(mg/m3)","5","16.440","17.340","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-28 10","颗粒物(mg/m3)","5","15.900","16.490","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-28 11","颗粒物(mg/m3)","5","16.140","16.830","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-28 12","颗粒物(mg/m3)","5","16.770","17.510","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-28 13","颗粒物(mg/m3)","5","16.540","17.300","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-28 14","颗粒物(mg/m3)","5","15.780","16.940","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-28 15","颗粒物(mg/m3)","5","14.870","15.880","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-28 16","颗粒物(mg/m3)","5","16.770","17.170","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-28 17","颗粒物(mg/m3)","5","16.780","17.750","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-28 18","颗粒物(mg/m3)","5","14.410","15.320","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-28 19","颗粒物(mg/m3)","5","14.790","15.740","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-28 20","颗粒物(mg/m3)","5","15.380","16.350","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-28 21","颗粒物(mg/m3)","5","14.400","15.290","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-28 22","颗粒物(mg/m3)","5","14.530","15.500","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-28 23","颗粒物(mg/m3)","5","14.630","15.570","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-29 00","颗粒物(mg/m3)","5","14.910","15.740","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-29 01","颗粒物(mg/m3)","5","15.600","16.270","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-29 02","颗粒物(mg/m3)","5","15.420","16.190","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-29 03","颗粒物(mg/m3)","5","15.940","16.710","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-29 04","颗粒物(mg/m3)","5","12.680","13.300","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-29 05","颗粒物(mg/m3)","5","16.710","17.520","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-29 06","颗粒物(mg/m3)","5","15.930","16.750","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-29 07","颗粒物(mg/m3)","5","16.590","17.510","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-29 08","颗粒物(mg/m3)","5","15.220","16.120","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-29 09","颗粒物(mg/m3)","5","10.730","11.340","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-29 10","颗粒物(mg/m3)","5","14.670","15.270","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-29 11","颗粒物(mg/m3)","5","16.660","17.190","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-29 12","颗粒物(mg/m3)","5","15.660","15.860","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-29 13","颗粒物(mg/m3)","5","16.140","16.590","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-29 14","颗粒物(mg/m3)","5","15.920","16.470","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-29 15","颗粒物(mg/m3)","5","15.920","16.540","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-29 16","颗粒物(mg/m3)","5","15.960","16.950","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-29 17","颗粒物(mg/m3)","5","15.370","16.450","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-29 18","颗粒物(mg/m3)","5","14.890","16.090","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-29 19","颗粒物(mg/m3)","5","14.790","15.920","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-29 20","颗粒物(mg/m3)","5","15.160","16.340","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-29 21","颗粒物(mg/m3)","5","14.930","15.820","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-29 22","颗粒物(mg/m3)","5","15.450","16.640","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-29 23","颗粒物(mg/m3)","5","15.220","16.580","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-30 00","颗粒物(mg/m3)","5","15.190","16.310","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-30 01","颗粒物(mg/m3)","5","14.560","15.180","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-30 02","颗粒物(mg/m3)","5","14.630","15.270","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-30 03","颗粒物(mg/m3)","5","14.340","15.020","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-30 04","颗粒物(mg/m3)","5","14.530","15.250","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-30 05","颗粒物(mg/m3)","5","13.920","14.690","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-30 06","颗粒物(mg/m3)","5","14.780","15.620","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-30 07","颗粒物(mg/m3)","5","14.760","15.550","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-30 08","颗粒物(mg/m3)","5","15.820","16.670","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-30 09","颗粒物(mg/m3)","5","15.850","16.770","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-30 10","颗粒物(mg/m3)","5","16.290","17.350","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-30 11","颗粒物(mg/m3)","5","16.450","17.690","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-30 12","颗粒物(mg/m3)","5","16.440","17.760","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-30 13","颗粒物(mg/m3)","5","15.480","16.660","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-30 14","颗粒物(mg/m3)","5","15.830","17.720","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-30 15","颗粒物(mg/m3)","5","14.440","15.520","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-30 16","颗粒物(mg/m3)","5","17.350","18.410","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-30 17","颗粒物(mg/m3)","5","17.580","18.650","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-30 18","颗粒物(mg/m3)","5","18.790","20.350","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-30 19","颗粒物(mg/m3)","5","17.380","18.230","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-30 20","颗粒物(mg/m3)","5","15.550","16.740","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-30 21","颗粒物(mg/m3)","5","16.200","17.480","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-30 22","颗粒物(mg/m3)","5","16.200","17.600","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-30 23","颗粒物(mg/m3)","5","16.200","17.580","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-31 00","颗粒物(mg/m3)","5","15.430","16.640","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-31 01","颗粒物(mg/m3)","5","17.240","18.550","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-31 02","颗粒物(mg/m3)","5","16.840","18.070","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-31 03","颗粒物(mg/m3)","5","15.230","16.360","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-31 04","颗粒物(mg/m3)","5","15.210","16.760","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-31 05","颗粒物(mg/m3)","5","12.610","13.200","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-31 06","颗粒物(mg/m3)","5","14.280","15.220","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-31 07","颗粒物(mg/m3)","5","13.830","14.720","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-31 08","颗粒物(mg/m3)","5","14.690","15.670","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-31 09","颗粒物(mg/m3)","5","16.860","17.860","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-31 10","颗粒物(mg/m3)","5","18.810","19.760","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-31 11","颗粒物(mg/m3)","5","20.510","21.800","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-31 12","颗粒物(mg/m3)","5","19.350","21.350","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-31 13","颗粒物(mg/m3)","5","21.500","23.670","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-31 14","颗粒物(mg/m3)","5","18.810","20.260","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-31 15","颗粒物(mg/m3)","5","19.470","20.410","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-31 16","颗粒物(mg/m3)","5","19.750","20.910","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-31 17","颗粒物(mg/m3)","5","20.540","21.780","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-31 18","颗粒物(mg/m3)","5","19.250","20.460","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-31 19","颗粒物(mg/m3)","5","20.780","22.210","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-31 20","颗粒物(mg/m3)","5","17.050","17.990","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-31 21","颗粒物(mg/m3)","5","18.600","19.430","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-31 22","颗粒物(mg/m3)","5","18.940","19.830","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-31 23","颗粒物(mg/m3)","5","16.810","17.650","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-14 11","二氧化硫(mg/m3)","35","36.420","35.530"," 煤气品质影响"]
["炼铁北A#烧结机机头脱硫脱硝排口","2022-01-20 07","颗粒物(mg/m3)","40","2.532","85.823","检修停机"]
["炼铁北A#烧结机机头脱硫脱硝排口","2022-01-20 23","颗粒物(mg/m3)","40","4.796","51.611","检修停机"]
["炼铁北A#烧结机机头脱硫脱硝排口","2022-01-20 07","二氧化硫(mg/m3)","180","15.487","901.595","检修停机"]
["热电南1-3#炉脱硫排口","2022-01-11 19","氮氧化物(mg/m3)","50","68.489","70.701","#1炉启炉 "]
["热电北11#炉排口","2022-01-16 20","颗粒物(mg/m3)","5","2.718","355.942"," 停运"]
["热电北11#炉排口","2022-01-16 21","颗粒物(mg/m3)","5","2.624","274.305"," 停运"]
["热电北11#炉排口","2022-01-16 22","颗粒物(mg/m3)","5","3.132","274.305"," 停运"]
["热电北11#炉排口","2022-01-16 23","颗粒物(mg/m3)","5","3.597","274.305"," 停运"]
["热电北11#炉排口","2022-01-17 00","颗粒物(mg/m3)","5","2.625","274.305"," 停运"]
["热电北11#炉排口","2022-01-17 01","颗粒物(mg/m3)","5","2.431","274.305"," 停运"]
["热电北11#炉排口","2022-01-17 02","颗粒物(mg/m3)","5","3.149","274.305"," 停运"]
["热电北11#炉排口","2022-01-17 03","颗粒物(mg/m3)","5","2.734","274.305"," 停运"]
["热电北11#炉排口","2022-01-17 04","颗粒物(mg/m3)","5","1.772","274.305"," 停运"]
["热电北11#炉排口","2022-01-17 05","颗粒物(mg/m3)","5","1.730","196.048"," 停运"]
["热电北11#炉排口","2022-01-19 09","颗粒物(mg/m3)","5","0.723","-1.861"," 停运"]
["热电北11#炉排口","2022-01-03 04","二氧化硫(mg/m3)","35","49.223","35.039","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北11#炉排口","2022-01-05 10","二氧化硫(mg/m3)","35","48.920","36.183","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北11#炉排口","2022-01-05 11","二氧化硫(mg/m3)","35","57.222","43.205","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北11#炉排口","2022-01-05 12","二氧化硫(mg/m3)","35","49.112","36.905","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北11#炉排口","2022-01-07 08","二氧化硫(mg/m3)","35","60.238","45.077","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北11#炉排口","2022-01-08 11","二氧化硫(mg/m3)","35","46.236","35.064","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北11#炉排口","2022-01-08 20","二氧化硫(mg/m3)","35","51.918","36.121","更换新粉尘仪，调试期间 人工监测"]
["热电北11#炉排口","2022-01-09 11","二氧化硫(mg/m3)","35","54.683","37.889"," 机组试验 "]
["热电北11#炉排口","2022-01-11 10","二氧化硫(mg/m3)","35","50.936","35.222","煤气品质影响"]
["热电北11#炉排口","2022-01-11 11","二氧化硫(mg/m3)","35","51.024","35.643","煤气品质影响"]
["热电北11#炉排口","2022-01-16 19","二氧化硫(mg/m3)","35","48.962","35.760"," 停运"]
["热电北11#炉排口","2022-01-16 20","二氧化硫(mg/m3)","35","61.519","7036.029"," 停运"]
["热电北11#炉排口","2022-01-16 21","二氧化硫(mg/m3)","35","11.413","8320.000"," 停运"]
["热电北11#炉排口","2022-01-16 22","二氧化硫(mg/m3)","35","5.954","8320.000"," 停运"]
["热电北11#炉排口","2022-01-16 23","二氧化硫(mg/m3)","35","3.472","8320.000"," 停运"]
["热电北11#炉排口","2022-01-17 00","二氧化硫(mg/m3)","35","0.778","8320.000"," 停运"]
["热电北11#炉排口","2022-01-17 01","二氧化硫(mg/m3)","35","0.026","1375.111"," 停运"]
["热电北11#炉排口","2022-01-25 20","二氧化硫(mg/m3)","35","52.499","35.041","煤气品质影响"]
["热电北11#炉排口","2022-01-27 05","二氧化硫(mg/m3)","35","50.781","35.042","煤气品质影响"]
["热电北11#炉排口","2022-01-16 20","氮氧化物(mg/m3)","50","6.434","626.087","停运"]
["热电北11#炉排口","2022-01-16 21","氮氧化物(mg/m3)","50","0.558","233.306","停运"]

{"sheet":"废气日均值","index":1,"n_rows":28,"n_cols":7,"rows_kept":28,"flags":["formulas_cached_only"]}
["监测排口","时间","监测项目","界限","均值","均值（折算）","原因说明"]
["热电北13#炉排口","2022-01-10 00","颗粒物(mg/m3)","5","3.490","5.130","更换新粉尘仪"]
["热电北13#炉排口","2022-01-15 00","颗粒物(mg/m3)","5","2.080","7.955","更换新粉尘仪"]
["热电北13#炉排口","2022-01-22 00","颗粒物(mg/m3)","5","9.756","10.153","更换新粉尘仪"]
["热电北13#炉排口","2022-01-23 00","颗粒物(mg/m3)","5","8.597","8.788","更换新粉尘仪"]
["热电北13#炉排口","2022-01-24 00","颗粒物(mg/m3)","5","8.520","9.815","更换新粉尘仪"]
["热电北13#炉排口","2022-01-25 00","颗粒物(mg/m3)","5","8.643","9.204","更换新粉尘仪"]
["热电北13#炉排口","2022-01-26 00","颗粒物(mg/m3)","5","8.558","9.052","更换新粉尘仪"]
["热电北13#炉排口","2022-01-27 00","颗粒物(mg/m3)","5","8.641","9.220","更换新粉尘仪"]
["热电北13#炉排口","2022-01-28 00","颗粒物(mg/m3)","5","8.602","9.175","更换新粉尘仪"]
["热电北13#炉排口","2022-01-29 00","颗粒物(mg/m3)","5","8.605","9.091","更换新粉尘仪"]
["热电北13#炉排口","2022-01-30 00","颗粒物(mg/m3)","5","8.774","9.244","更换新粉尘仪"]
["热电北13#炉排口","2022-01-31 00","颗粒物(mg/m3)","5","8.710","9.405","更换新粉尘仪"]
["炼铁北B#烧结机机头脱硫脱硝排口","2022-01-14 00","颗粒物(mg/m3)","40","3.515","44.006","检修停机"]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-22 00","颗粒物(mg/m3)","5","13.760","14.880","更换新粉尘仪 "]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-23 00","颗粒物(mg/m3)","5","12.280","13.210","更换新粉尘仪 "]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-24 00","颗粒物(mg/m3)","5","13.710","14.420","更换新粉尘仪 "]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-25 00","颗粒物(mg/m3)","5","14.020","14.800","更换新粉尘仪 "]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-26 00","颗粒物(mg/m3)","5","12.510","13.180","更换新粉尘仪 "]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-27 00","颗粒物(mg/m3)","5","15.630","16.530","更换新粉尘仪 "]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-28 00","颗粒物(mg/m3)","5","15.240","16.080","更换新粉尘仪 "]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-29 00","颗粒物(mg/m3)","5","15.220","16.040","更换新粉尘仪 "]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-30 00","颗粒物(mg/m3)","5","15.730","16.790","更换新粉尘仪 "]
["热电北12#炉脱硫排口","2022-01-31 00","颗粒物(mg/m3)","5","17.520","18.690","更换新粉尘仪 "]
["热电北11#炉排口","2022-01-16 00","颗粒物(mg/m3)","5","0.878","49.373"," 停运"]
["热电北11#炉排口","2022-01-17 00","颗粒物(mg/m3)","5","1.274","65.835"," 停运"]
["热电北11#炉排口","2022-01-16 00","二氧化硫(mg/m3)","35","39.805","1357.198"," 停运"]
["热电北11#炉排口","2022-01-17 00","二氧化硫(mg/m3)","35","26.329","422.662"," 停运"]

{"sheet":"废水日均值","index":2,"n_rows":9,"n_cols":7,"rows_kept":9,"flags":["formulas_cached_only"]}
["监测排口","时间","监测项目","界限","均值","均值（折算）","原因说明"]
["能控北3#排涝泵站","2022-01-16 00","化学需氧量(CODcr)(mg/L)","50","100.640","0.000","电磁阀故障"]
["炼铁南铁区废水东排口","2022-01-03 00","pH值(mg/L)","6-9","9.273","0.000","排口已封堵，所测数据为存量水"]
["炼铁南铁区废水东排口","2022-01-13 00","pH值(mg/L)","6-9","5.642","0.000","排口已封堵，所测数据为存量水"]
["炼铁南铁区废水东排口","2022-01-28 00","pH值(mg/L)","6-9","9.402","0.000","排口已封堵，所测数据为存量水"]
["炼铁南铁区废水东排口","2022-01-14 00","氨氮(mg/L)","5","8.104","0.000","排口已封堵，所测数据为存量水"]
["炼铁南铁区废水东排口","2022-01-15 00","氨氮(mg/L)","5","12.032","0.000","排口已封堵，所测数据为存量水"]
["炼铁南铁区废水东排口","2022-01-27 00","氨氮(mg/L)","5","7.213","0.000","排口已封堵，所测数据为存量水"]
["炼铁南铁区废水东排口","2022-01-28 00","氨氮(mg/L)","5","7.624","0.000","排口已封堵，所测数据为存量水"]